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Skogliga grunddata – produktbeskrivning 
· skogliga skattningar från laserdata
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[bookmark: _Toc150343447]Allmän beskrivning
I produkten ingår sex kartskikt som beskriver volym, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa. Dessa rasterkartor är producerade genom sambearbetning av data från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen (SLU). Kartmaterialet uppdateras periodvis allt eftersom nya laserskanningsdata produceras och algoritmer förbättras. Rastercellerna har en storlek på 10 x 10 meter och för rasterceller där den grundytevägda medelhöjden är lägre än 3 meter har inga skattningar genomförts vilket innebär att deras värden i samtliga kartprodukter är satta till noll (0). Värdena för en rastercell beskriver skogens tillstånd vid tidpunkten för laserskanningen vilken varierar beroende på läge i landet. Se Lantmäteriets hemsida för när ett visst område skannats. 
[bookmark: _Toc150343448]Innehåll
Nedan följer en kort beskrivning av de variabler som ingår i produkten.

Volym 
Volymskartan ger ett mått på virkesförrådet i skogskubikmeter per hektar (m3sk/ha). I måttet ingår trädens hela stamvolym ovanför normal stubbhöjd samt topp som bark. Grenar, stubbar och rötter ingår ej. 

Grundyta 
Grundyta anges i kvadratmeter per hektar (m2/ha). Grundyta är arean av ett tvärsnitt genom stammen, vanligtvis i brösthöjd (1.3 m över marken). Här avses dock grundyta för hela rasterceller, vilket utgörs av samtliga träds grundyta inom en rastercell. 

Grundytevägd medeldiameter
Grundytevägd medeldiameter anges i centimeter (cm). Den grundytevägda medeldiametern är ett mått på trädens diameter inom en rastercell där varje träd ges en vikt utifrån sin grundyta, dvs. träd med stor grundyta påverkar medeldiametern mer än ett med liten grundyta. 

Grundytevägd medelhöjd
Grundytevägd medelhöjd uttrycks i decimeter (dm) och är framräknad i relation till grundytan. Träd med stor grundyta påverkar medelhöjden mer än ett med liten grundyta.

Biomassa
Biomassa är ett mått som anger volyminnehåll stamved plus grenar och toppar och uttrycks i ton torrsubstans per hektar (ton TS/ha). Stubbar och rötter ingår ej. 

Läs mer om de enskilda rasterkartorna på http://www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata. 

Produkten tillhandahålls på dessa sätt:
· Den finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogens Pärlor/Skogliga grunddata/Skador på skog
· Den kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst
· Data kan laddas ned för användning i eget GIS
· Data finns för direktuppkoppling och nedladdning via REST
[bookmark: _Toc150343449]Geografisk täckning
Produkten täcker cirka 75% av Sveriges yta när den är komplett. 
Den geografiska täckningen för den aktuella versionen redovisas i separat dokument på Skogsstyrelsens webbplats.
[bookmark: _Toc150343450]Koordinatsystem
Plan: EPSG:3006 (SWEREF99 TM)
Höjd: RH 2000

I WMS-tjänsten stöds även koordinatsystemet WGS 84 (4326)
[bookmark: _Toc150343451]Kvalitetsbeskrivning
Kvaliteten för volym, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa har utvärderas med hjälp av uppgifter från noggrant inmätta skogsbestånd. Utvärderingen visar att kartuppgifternas kvalitet är i nivå eller något bättre än traditionella mätningar med relaskop och höjdmätare. 
Generellt gäller att noggrannheten är högst i välskött skog som domineras av barrträd. I lövdominerad skog är kvaliteten något lägre. När laserskanningen genomförts med löv på träden finns en risk för överskattning av volym, biomassa och grundyta på grund av att det ”fastnar” många laserreturer högt upp i trädkronorna. Där laserskanningen genomförts utan löv på träden finns istället en viss risk att värdena är underskattade.
En mer utförlig beskrivning av datakvaliteten för de beräknade värdena finns i dokumentet ”Kvalitetsbeskrivning - skogliga skattningar från laserdata” som återfinns på Skogsstyrelsens webbplats.
[bookmark: _Toc150343452]Syfte och användbarhet
Syftet med Skogliga grunddata är att öppet och fritt tillhandahålla uppgifter om landets skogar med så god kvalité att de är till nytta för i första hand skogssektorn. Kartskikten med uppgifter om volym, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa utgör ett underlag för skoglig planering, både ur ett miljö- och produktionsperspektiv. Kartorna kan även användas för planering för många andra ändamål.   
[bookmark: _Toc150343453]Tillkomsthistorik
Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera en uppdaterad version av Skogliga grunddata från den nya laserskanning som Lantmäteriet nu genomför av Sveriges skogsmark. Skanningen startade sommaren 2018 och vartefter skanningen är klar tas aktuella uppgifter fram för volym, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa. Uppgifterna beskriver tillståndet vid den tidpunkt som laserskanningen genomförts. Datum för laserskanning finns angivet för enskilda 2.5 x 2.5 km rutor. Uppgifter om när ett område laserskannades finns i bildtjänsten http://geodpags.skogsstyrelsen.se/arcgis/rest/services/Geodataportal/GeodataportalVisaDatumlaserskanning_1_0/MapServer Datum för laserskanningen varierar över Sverige och detta ställer krav på användaren att själv utifrån trädslag, ståndortsförhållanden och antal tillväxtsäsonger bedöma tillväxten och räkna fram nya värden för till exempel volym.   
[bookmark: _Toc150343454]Underhållfrekvens
Den laserskanning som ligger till grund för produkten startade 2018 och beräknas pågå under flera år. Därför kommer nya versioner som inkluderar tillkommande skanningsområden att publiceras regelbundet fram tills dessa att skanningen är avslutad. Varje ny uppdatering (version) innehåller data för nya skannade områden, men kan även innehålla uppdaterade data för områden som karterats redan i tidigare leveranser.  
[bookmark: _Toc150343455]Datakvalitet
Kvaliteten för volym, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa har utvärderas med hjälp av uppgifter från noggrant inmätta skogsbestånd. Utvärderingen visar att kartuppgifternas kvalitet är i nivå eller något bättre än traditionella mätningar med relaskop och höjdmätare.  Generellt gäller att noggrannheten är högst i välskött skog som domineras av barrträd. I lövdominerad skog är kvaliteten något lägre. När laserskanningen genomförts med löv på träden finns en risk för överskattning av volym, biomassa och grundyta på grund av att det ”fastnar” många laserreturer högt upp i trädkronorna. Där laserskanningen genomförts utan löv på träden finns istället en viss risk att värdena är underskattade. En mer utförlig beskrivning av datakvaliteten för de beräknade värdena finns i dokumentet ”Kvalitetsbeskrivning - skogliga skattningar från laserdata” som återfinns på Skogsstyrelsens webbplats.  

[bookmark: _Toc150343456]Beskrivning av lager och fält
Beskrivning av rasterdata finns i teknisk beskrivning för produkten:
https://skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/rest/
[bookmark: _Toc150343457]Tillhandahållande
[bookmark: _Toc150343458]Kartapplikation
Produkten finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogens Pärlor.
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Produkten finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogliga grunddata
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Produkten finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skador på skog.
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skador

[bookmark: _Toc150343459]Nedladdning
Produkten kan laddas ned för användning i eget GIS via klickbara länkar.
http://www.skogsstyrelsen.se/laddanergeodata 

Produkten kan laddas ned via ftp för användning i eget GIS, använd en ftp-klient, som till exempel Filezilla, för att hämta filerna:

Adress: ftps://ftpsks.skogsstyrelsen.se
Användarnamn: SGD
Lösenord: 0N!nd=I9EJ
[bookmark: _Toc150343460]WMS
Produkten kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst:
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/wms---visningstjanster/
[bookmark: _Toc150343461]REST-gränssnitt
Produkten kan nås för direktuppkoppling och nedladdning via REST-gränssnitt.
https://www.skogsstyrelsen.se/rest






[bookmark: _Toc484698785][bookmark: _Toc486330403][bookmark: _Toc64440989][bookmark: _Toc150343462]Metadata
Till produkten finns en geopackage-fil med metadata redovisad per 2,5 km indexruta enligt beskrivning nedan. Dokumentet finns på Skogsstyrelsens webbplats.

	Fältnamn
	Datatyp 
	Förklaring

	Indexruta
	String

	Identiteten för skanningsområdet enligt Lantmäteriets nomenklatur för indexrutor, dvs. koordinaterna för rutans nedre vänstra hörn samt storleken på rutan i 100-tal meter. Exempel 62600_5500_25. Kan vid behov användas för att koppla ihop metadata från laserskanningen med skogliga grunddata.

	LasNamn
	String
	Namn på den LAZ-fil som använts vid de skogliga skattningarna av laserdata. Namnet innehåller förutom indexruta (t.ex.62600_5500_25) även information om vilket skanningsblock (t.ex. 19A019) som indexrutan ingår i. Kan vid behov användas för att koppla ihop metadata från laserskanningen med skogliga grunddata.

	Datum
	String
	Datum för skanning, t.ex. 20180520. I det fall indexrutan laserskannats vid flera olika datum anges det sista datumet.

	Lov_Avlov
	Short Integer
	Bedömning utifrån datum om området är laserskannat med eller utan löv på träden. 1= med löv, 2 = utan löv. 

	SkannerMod
	Short Integer
	Vilken skannermodell har används, tex ”Terrain Mapper”

	Omdrev
	Short Integer
	Vilket omdrev är det i ordningen av nationella laserskanningar är det . Tex ”2” för andra nationella.



[bookmark: _Toc524673800][bookmark: _Toc64440990][bookmark: _Toc150343463]Förändringsförteckning

	Version
	Datum
	Orsak samt ändring mot tidigare version

	1.0 Beta
	2019-10-31
	Fastställd version.

	1.0 Beta
	2019-12-13
	Skattningar av två saknade rutor, samt skattning av fyra nya block i Sundsvallsregionen.

	1.0 Beta
	2020-05-20
	Ytterligare block i Sundsvallsregionen, Värmland och södra Sverige. En ruta, 2.5x2.5 km i Värmland saknas och kommer inkluderas i nästa leverans.

	1.0 Beta
	2020-10-23
	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Tidigare saknade rutor inkluderade. Byte till ny mjukvara.

	1.0 Beta
	2021-02-19
	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till.

	1.0 Beta
	2021-07-02
	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till.

	1.0 Beta
	2021-11-17
	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Små förbättringar i urvalet av provytor.

	1.0 Beta
	2022-05-08
	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Utvärderingen av skattningen har förbättras och innehåller nu avdelningar från fyra olika skogsbolag (SCA, Holmen, Sveaskog, Stora Enso) och en tillväxts-justering för att avdelningarnas uppgifter ska  matcha datumet för laserskanningen.

	1.0 Beta
	2022-07-01
	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Ett antal äldre block skannade med Terrain Mapper /City Mapper har lagts till. 

	1.0 Beta
	2022-12-01
	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till.

	1.0 Beta
	2023-09-01
	Skattningar för nya block i Götaland och Svealand har lagts till vilket innebär att södra Sverige nu är komplett.

	1.0 Beta
	2023-12-15
	Alla tillgängliga block från 2023 är skattade. 

	1.0 Beta
	2024-08-25
	Gotland inkluderat.

	1.0 Beta
	2025-01-31
	Alla tillgängliga block från 2024 är skattade.

	1.0 Beta
	2025-12-09
	Andra skanningen avslutad och alla block och rutor som förväntas skannas är levererade. 

	1.0 
	2026-02-17
	Kompletterat saknade rutor.
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